
Situaţia rezultatelor pentru concentraţia de activitate de radon în aerul din interiorul clădirilor 
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Harta de radon în aerul din interiorul clădirilor din România, reprezentată de media aritmetică anuală la nivelul celulelor de 10 x 10 km pentru concentraţia de activitate de radon în aerul din interiorul clădirilor în judeţele investigate, în funcţie de legenda furnizată de European Commission, Joint Research Centre – JRC
Potrivit evaluării europene, România se situează printre primele poziţii în Europa cu privire la valoarea medie raportată pentru concentraţiile de radon măsurate în aerul interior (Cinelli et al., 2019), din perspectiva riscului de radon în clădiri. 

Analizând rezultatele cuprinse în Fig. 1, se pot formula următoarele concluzii cu privire la distribuția regională a expunerii:
a. nivelul de referință de 300 Bq/m3, impus de legislaţie ca prag de risc, este depăşit pentru 10% din totalul clădirilor investigate, 
b. un procent de 72% din clădirile investigate prezintă concentraţii de radon mai mari decât valoarea de 100 Bq/m3 recomandată ca referinţă de Organizația Mondială a Sănătății,
c. pentru 20% din clădirile educaţionale investigate concentraţia de radon a depăşit valoarea de 300 Bq/m3, valoare de referinţă stabilită prin legislaţia românească şi europeană. 
În baza rezultatelor obţinute, putem considera că situația în clădirile care găzduiesc şcoli, spitale, primării, este similară cu distribuţia expunerii la radon în locuinţe. 
Valorile ridicate pentru concentraţia de radon au fost asociate în principal cu lipsa ventilării clădirilor, etaşeizarea insuficientă şi prezenţa unor fisuri în fundaţii, precum şi cu prezenţa unor valori crescute pentru concentraţia de radon în sol şi a unui risc mare de transfer şi acumulare a poluantului în aerul interior.
Tabelul 1. Situaţia rezultatelor pentru concentraţia de activitate de radon în aerul din interiorul clădirilor cu locuinţe, la nivel de judeţ, în baza tuturor rezultatelor măsurate la nivelul celulelor de 10 x 10 km pentru concentraţia de activitate de radon în aerul din interiorul clădirilor în judeţele investigate, în funcţie de legenda furnizată de European Commission, Joint Research Centre (JRC)
	Judeţul
	Nr. clădirilor investigate, la nivel de judeţ
	Valoarea mediei anuale pentru concentraţia de activitate de radon, la nivel de judeţ *
(Bq/m3)
	% clădirilor, la nivel de judeţ 
> 300 Bq/m3
	Încadrarea ca ZONA DE PRIORITATE, conform Anexa 3 pct. III la Ordinul  CNCAN nr 153/2023

	Alba
	487
	128
	7
	MODERATĂ

	Arad
	244
	187
	18
	MARE

	Bacău
	61
	80
	0
	NESEMNIFICATIVĂ

	Bihor
	1258
	276
	30
	MARE

	Bistriţa-Năsăud
	253
	144
	9
	MODERATĂ

	Braşov
	165
	210
	18
	MARE

	Bucureşti & Ilfov
	188
	127
	8
	MODERATĂ

	Buzău
	63
	251
	33
	MARE

	Caraş-Severin
	219
	163
	11
	MARE

	Cluj
	880
	150
	12
	MARE

	Covasna
	141
	157
	10
	MARE

	Galaţi
	12
	53
	0
	NESEMNIFICATIVĂ

	Gorj
	28
	107
	7
	MODERATĂ

	Harghita
	206
	185
	15
	MARE

	Hunedoara
	237
	152
	15
	MARE

	Iaşi
	196
	148
	7
	MODERATĂ

	Maramureş
	109
	187
	17
	MARE

	Mureş
	437
	192
	17
	MARE

	Sălaj
	112
	141
	12
	MARE

	Satu Mare
	106
	172
	6
	MODERATĂ

	Sibiu
	418
	128
	5
	MODERATĂ

	Suceava
	50
	206
	16
	MARE

	Timiş
	453
	168
	14
	MARE

	Tulcea
	14
	205
	21
	MARE

	Vaslui
	38
	189
	8
	MODERATĂ


* Au fost luate în considerare doar valori pentru concentraţia de activitate de radon ≥10 Bq/m3 , au fost excluse erorile.
În conformitate cu art. 22 din Ordinul CNCAN nr 153/2023 concentraţia de radon la locurile de muncă se determină obligatoriu în zonele de prioritate mare. 
Zonele cu prioritate mare la expunerea la radon sunt identificate în baza Figurii 1 şi Tabelului 1 şi a Hărţii de pe websiteul CNCAN. Conform definirii din Anexa 3 pct. III la Ordinul  CNCAN nr 153/2023:
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Tabelul 2. Judeţe încadrate ca ZONE DE PRIORITATE MARE, în conformitate cu Anexa 3 pct. III la Ordinul CNCAN nr 153/2023, în baza tuturor rezultatelor măsurate la nivelul celulelor de 10 x 10 km pentru concentraţia de activitate de radon în aerul din interiorul clădirilor în judeţele investigate şi introduse în cadrul Hărţii de radon 

	Judeţul
	Nr. clădirilor investigate, la nivel de judeţ
	Valoarea mediei anuale pentru concentraţia de activitate de radon, la nivel de judeţ *
(Bq/m3)
	% clădirilor, la nivel de judeţ > 300 Bq/m3

	Arad
	244
	187
	18

	Bihor
	1258
	276
	30

	Braşov
	165
	210
	18

	Buzău
	63
	251
	33

	Caraş-Severin
	219
	163
	11

	Cluj
	880
	150
	12

	Covasna
	141
	157
	10

	Harghita
	206
	185
	15

	Hunedoara
	237
	152
	15

	Maramureş
	109
	187
	17

	Mureş
	437
	192
	17

	Sălaj
	112
	141
	12

	Suceava
	50
	206
	16

	Timiş
	453
	168
	14

	Tulcea
	14
	205
	21


* Au fost luate în considerare doar valori pentru concentraţia de activitate de radon ≥10 Bq/m3 , au fost excluse erorile.


În conformitate cu art. 23 din Ordinul CNCAN nr 153/2023, măsurătorile de depistare (determinare/ screening- prin metoda pasivă) a concentraţiei de activitate de radon în aerul interior se determină obligatoriu pe tot cuprinsul ţării, indiferent de zona de prioritate, pentru următoarele clădiri: 
“a) locuri de muncă din subteran şi parter, cum ar fi: staţii de metrou, centre de relaxare, cariere, mine, grote, peşteri, saline, instalaţii de tratare a apei, extracţii materii prime, ciupercării, depozite, arhive, biblioteci, laboratoare; 
b) clădiri cu acces public; 
c) clădiri publice care găzduiesc un public mai larg decât utilizatorii săi direcţi, cum ar fi primării, prefecturi, sedii de poliţie, unităţi şcolare, creşe, grădiniţe, unităţi sanitare, cluburi sportive, teatre, cinematografe etc.”
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